## 【封面】：

PLC智能无线主机

使用说明书

## 【使用说明】

### 1 产品图示

名称：PLC智能无线主机

外形：图片参考实物进行线框图绘制

各部位：散热孔、侧键、复位按键、配对按键、LAN接口、WiFi指示灯、PLC指示灯、LAN指示灯、主从指示灯

### 2 产品按键、接口、指示灯说明

侧键：拨至TERMINAL端表示设备作为从端设备使用；

拨至MASTER端表示设备作为主端使用。

复位按键：长按5s，清除PLC配对状态

长按10s，清除设备所有配置

配对按键：配对时点按按键进行配对

LAN接口：接入与路由器/交换机连接的网线

WiFi指示灯：熄灭，WiFi未开启；常亮，WiFi已开启

PLC指示灯：熄灭，为配对，无PLC连接；闪烁，正在进行PLC配对；常亮，已配对，PLC连接正常

LAN指示灯：熄灭，LAN接口未接入网线；常亮，LAN接口已接入网线

主从指示灯：熄灭，设备为从端；常亮，设备为主端

### 3 快速配置

1. 连接电源和网线

将设备接入电源并接入与路由器/交换机连接的网线

1. Wi-Fi连接

通过电脑搜索并连接名为“LJXXXXXX”的Wi-Fi。

1. 网络配置

通过电脑将网络设置为静态IP上网方式，上网参数如下：

IPv4：192.168.5.XX，XX为2~255的随意数字

子网掩码：255.255.255.0

默认网关：192.168.5.1

简易设置教程（详细教程请自行上网搜索）

Windows：控制面板 -> 网络与Internet -> 查看网络状态与任务 -> 更改适配器设置 -> 找到WLAN，右键点击后选择属性 -> 找到并选中（TCP/IPv4），点击下方属性 -> 输入上方的上网参数后点击确定 -> 完成

Mac：系统偏好设置 -> 网络 -> 选中WiFi项，点击高级 -> 点击TCP/IP -> 在配置IPv4选框中选择“手动” -> 输入上方的上网参数后 -> 点击“好”后点击“应用”

### 4 配对从端设备

1. 在断电状态下将从端设备的侧键拨动至TERMINAL一端
2. 将主从端设备插在同一排插下，并等待设备开启（WiFi灯均亮起）
3. 同时按下主从端设备的配对按键
4. 等待两个设备的PLC指示灯均常亮，配对完成

### 5 高级配置

若需要对设备进行高级配置，请在连接设备放出的无线网络后，通过手机/平板/电脑的浏览器访问192.168.5.1（默认登录密码admin）进行更多高级设置。

## 【封底】